**RISC-V 流水线CPU Lab2实验报告**

**PB16060130 顾健鑫**

1. 实验目的

本次实验根据实验一设计好的CPU数据通路，用Verilog实现进行实现，并以通过testbench的3个测试文件为本次实验的最终目标。

1. 实验环境和工具

本次实验由于开发板的硬件适配原因，使用的软件环境为Vivado 2017.4的版本。在创建工程项目时，直接选择导入提供好的模块框架文件并在完成代码的编写后，导入测试文件用于测试。

1. 实验内容和过程

本次实验在实现的时候，由于已经设计好了Hazard Unit的Flush和Stall操作逻辑，因此我在实际做时直接从第三阶段开始。另外由于在做Lab1时已经整理出来了每条指令在ControlUnit 应有的输出，因此CPU的核心模块ControlUnit的工作量有显著降低，主要以将整理的表格转化为Verilog代码即可。另外的其余模块则是按照Lab01设计报告的描述进行实现。

在完成代码编写后我先进行了多次综合，查看所有的warning并进可能的多消除。最后仅留下由于逻辑上的不使用导致的综合阶段的简化，如不存在stall WB段的操作所导致WB段寄存器中的stall\_ff以及相关的用来暂存上周期数据的32位寄存器的移除等。

调试的时候我则是以testbench文件为准直接进行调试，并通过追踪3号寄存器的值的变化来确定具体在几号测试中发生错误并跳转至“fail”，之后再通过阅读对应测试号的具体汇编代码，添加别的信号用于具体的错误侦测和代码修改。具体的调试经过将在第四部分中详述。

1. 实验总结

本次实验感慨颇多。

自己踩的深坑：过于相信testbench输出的指令存储器文件，并且有点一根筋，后来在偶然间点开了仿真界面的指令存储器才发现每个testbench文件在输出时都会把第一条指令多输出一次，导致我参考的汇编代码地址和实际代码地址错了4个字节，也就是前后一个周期。这直接导致我浪费了几乎两天的时间在这个问题上。最开始发现这个问题是因为发现PCD和指令不同步，即PCD为上一个周期的指令的PC。（其实是没有问题的）以至于我对Memory的读写特性都产生了怀疑，为此还特意去修改了testbench.v文件去测试顺序读取时两个Memory的读取结果，结果自然也是本身没有问题的，但我仍然是以输出的txt为参考标准，因此最后得出的结论是两个Memory是异步读的。在此基础上，我去修改了ID段寄存器的输出方式，并对HazardUnit的stall和flush逻辑进行了修改（把对的改成了错的）。在中在完全反常理的仿真结果下，同一个地址前后两个周期读出的结果不同，让我在此产生怀疑并去查看了仿真界面下的Memory具体值，这才发现自己干了两天的无用功，发现了一堆本不是问题的问题。至此跳出深坑开始进入正式的调试阶段。

在排除了Memory的疑虑后调试整体相对顺利，在第一个testbench文件中耗时相对较长些，主要的问题在于设计报告中所犯的HazardUnit的设计错误。在设计报告中，我对分支指令执行时的处理结果描述如下。



但这是有问题的，由于这个周期置1，下个周期才会对段寄存器置0，因此实际上IF段并不需要Flush，其本身就直接接收了分支指令的地址，继续运行即可。相比较下，应该整体再右移一个流水段，即Branch或Jalr指令Flush流水线的ID和EX段，Jal指令Flush流水线的ID段，即可达到目标。这个问题解决后testbench1就通过了。

另外两个问题分别出现在testbench2和testbench3中，每个文件各一处。分别是1、Data Memory的在写操作，仅仅对WE做了特殊的移位处理，但并没有对输入的数据做移位处理。导致373号测试失败（先sb一个16位数据到字对齐地址+2的位置，再从相同的地址lh出数据放到指定寄存器中）。在这里sb对应的WE应为4’b0100，而这种情形下，直接传输过来的数据StoreDataM是不符合要求的，为了正确的存储，还需要将其左移WE\*8位以保证结果的正确。2、由于手抖使得ControlUnit中SRA指令的case判断条件多打了一个0，这导致613号测试中的SRA测试中ControllUnit输出全为0（default值）。

整体总结，由于自己跳进了深坑并且一根筋的参考一个来源，导致做了很多的无用功，以后在调试时应该参考多方信息再做工作。尤其是在遇到反直觉的情况时，如memory模块的代码确实是同步读但无论怎么测都是异步读的情况。

1. 改进意见

本次实验由于已经有了助教提供好的框架和设计图，整体实现流程相比去年的COD的MIPS流水线要少考虑很多东西。在有详细设计报告的前提下，实现起来难度降低了很多。另外还是希望能在提供测试文件时多一些说明，比如输出的memory具体值的txt中会将首地址多输出一次这样的情况。

仿真结果展示

分别为testbench1、2、3的仿真波形图，可以看到最后3号寄存器结果变为1，并且PC\_IN、PCF和PCD已经开始循环，其中PCD对应的指令地址加上x10080后即为给出的汇编代码中的success的指令地址。





